为了进行轴承转速的判定，我们设计了一套检测装置。

在管套内安装一颗压电式加速度传感器，传感器将因轴承旋转产生的振动信号转换为电信号，经过固定40db的前置放大器和可变增益的主放大器，