## 20180403

1. 在前放之后增加RC滤波器，R=201，C=104，通频带为低通8K左右。
2. 前放出现直流偏置，需处理。