## 20180403

1. 在前放之后增加RC滤波器，R=201，C=104，通频带为低通8K左右。
2. 前放出现直流偏置，需处理。

## 20180417

1. X5.04内大外小，需要修改。
2. 过孔禁止放在焊盘上，漏焊锡。