# Room板

1，DB9接口部分，2和4信号不能连接。

2，增加ZMM5V6，稳压管，对抗DCDC可能出现的过冲

# Tube板

1. PA1的SMA接口的数字地和模拟地混淆
2. 增加ZMM5V6，稳压管，对抗DCDC可能出现的过冲
3. 滤波电路未起到作用，取消
4. 启用第三级放大电路
5. 增加AD的模拟地和参考电源