# rmcu 流程与通信协议

1，TIM3产生频率为4KHz的中断，用于驱动蜂鸣器。