# rmcu 流程与通信协议

1，TIM3产生频率为4KHz的中断，用于驱动蜂鸣器。

2，UART1收到来自下位机的信号，产生中断，将接收到的数据堆积在一个buf中，注意buf的帧同步方式。

3，IIC通信中断。