tex管脚与资源

1. UART，PA9——U1T；PA10——U1R，115200波特率。
2. LED1——PA3，LED2——PA4.
3. D7——PA7