# TPKG格式

32字节

* 0，1固定包头：0-0x50，1-0x52
* 2，3序号，2-低8位，3-高8位
* 4，5质心频率，4-低8位，5-高8位
* 6，7cnt\_m，电流互感高位数
* 8，9cnt\_x，X射线高位数
* 10，11，MCU内核温度，10低8位，11高8位，其中低位的低4位表示小数温度。
* 12，13油压
* 14，15，1号温度传感器数值，14低8位，15高8位，其中低位的低4位表示小数温度。
* 16，17，2号温度传感器数值
* 18，19，1号湿度传感器数值
* 20，21，22，23，X射线剂量值。
* 24-31保留