振动路径前置放大：AD797

振动路径主放大器：

485通信接口芯片：MAX3461CSD

232通信接口芯片：MAX232 （SOP16封装）

电源12V转5V：LM2576-5

电源5V转+-9V：A0509

电源+9V转+5V：78M05

电源-9V转-5V：79M05

电源+5V转3.3V：LM1117-3