## 主要IC器件

振动路径前置放大：AD797(SOP8)

单端转差分：ADA4941-1(SOP8)

振动路径主放大器：AD620(SOP8)

485通信接口芯片：MAX485（SOP8）

232通信接口芯片：MAX232 （SOP16封装）

电源12V转5V：LM2576-5

电源5V转+-9V：A0509

电源+9V转+5V：78M05

电源-9V转-5V：79M05

电源+5V转3.3V：LM1117-3.3

## 主要接插件：

10-32UNF传感器座/M5-KY

SMA90度弯角内空

XH2.54排线座,2P,3P

XH2.54单排线,2P,3P

KF7.62接线端子,2P,4P

双排母，2X18p，2X10p