
# XDM-I V1.0人机接口说明

## 蜂鸣器

1. 程序启动，一次，1S。
2. 曝光，曝光期持续，直到曝光结束。
3. 故障，0.8S响，0.8S停，周期持续。

## 显示屏

1. 全屏1200X600。
2. 背景色：深蓝；浅色区域字体深蓝色：深色区域白色字。
3. 转动异常原因：1，轴承损伤；2，旋转阳极电压异常；3，联系工程师。
4. 油压异常原因：1，油路问题；2，联系工程师。
5. 温度异常原因：1，热量累积过高；2，停机休息后重新启动；3，联系工程师。
6. 曝光异常原因：1，灯丝损坏；2，高压回路击穿；3，联系工程师。

****