# 树莓派初始化操作

1，修改用户密码：pi的密码

2，增加网络：SSID:xlrcyf,PW:xlrcyf01

3，设置interface(raspi-config)支持UART，carmera，IIC和SSH

4，sudo apt-get update/sudo apt-get upgrade