# 树莓派初始化操作

1. 修改用户密码：pi的密码
2. 增加网络：SSID:xlrcyf,PW:xlrcyf01
3. 设置interface(raspi-config)支持UART，carmera，IIC和SSH
4. 安装vim：sudo apt-get install vim
5. 添加软件更新源：sudo vi /etc/apt/sources.list ，增加deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
6. 更新：sudo apt-get update/sudo apt-get upgrade
7. 安装opencv：sudo apt-get install libcv-dev;sudo apt-get install libopencv-dev
8. 桌面背景图：桌面右键-》桌面偏好设置
9. 隐藏菜单：菜单栏右键，设置，高级，隐藏
10. 去屏保：/etc/lightdm/lightdm.conf 增加 xserver-command = X -s 0 -dpms
11. 隐藏鼠标：sudo apt-get install unclutter