+12V转+5V：LM2576-5

稳压：LM317：1.78

+5V转-5V：ICL7660：4.8

+5V转3.3V：LM1117-3.3：